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к Правилам о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг 
в ТОО «Микрофинансовая организация «Азиатский Кредитный Фонд», 
утвержденным решением Правления
от «___» ________ 202__ года
протокол №__

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУП ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

	
№
	
Требуемая информация
	
Для заполнения

	1
	Место поставки/оказания услуги
	Основной ЦОД (DC) и резервный ЦОД (DR) Заказчика

	2
	Наименование запрашиваемой модели/ товара/услуги/работы
	2 (две) двухконтроллерные системы хранения данных (СХД) All-Flash корпоративного класса на унифицированной аппаратно-программной платформе для основной (DC) и резервной (DR) площадок, с различной установленной полезной емкостью в соответствии с требованиями CBS «KIYA»: DC — не менее 28 ТБ usable, DR — не менее 19 ТБ usable. В комплект поставки должны входить SAN-подключение 25GbE (SFP28, патчкорды), монтажные рельсы и крепеж, доставка, физический монтаж, настройка, интеграция с VMware ESXi и ввод в эксплуатацию.

	3
	Количество/объем
	2 (два) комплекта:
DC — не менее 28 ТБ usable;
DR — не менее 19 ТБ usable;
совокупная полезная емкость — не менее 47 ТБ.

	4
	Технические требования/спецификация/наименование

	1. Количество, класс и унификация оборудования:
• 2 (две) системы хранения данных All-Flash корпоративного уровня: 1 комплект для DC и 1 комплект для DR.
• СХД должны быть построены на унифицированной аппаратно-программной платформе: один производитель, одна модель/линейка контроллеров, одинаковые интерфейсные модули, версии микропрограммного обеспечения и набор обязательного программного функционала. Различие допускается только в количестве и/или емкости установленных SSD, необходимом для достижения требуемой полезной емкости DC и DR.

2. Емкость и накопители:
• DC: полезная физическая емкость — не менее 28 ТБ usable.
• DR: полезная физическая емкость — не менее 19 ТБ usable.
• Совокупная полезная емкость двух СХД — не менее 47 ТБ usable.
• Полезная емкость должна указываться после формирования отказоустойчивого массива, учета служебного резерва/Hot Spare и системных накладных расходов, без учета коэффициента дедупликации и компрессии.
• Накопители: корпоративные SSD Enterprise-класса с ресурсом записи не менее 1 DWPD либо эквивалентным ресурсом, подтвержденным производителем.
• Каждая СХД должна поддерживать последующее расширение полезной емкости как минимум до 80 ТБ usable без замены базовых контроллеров и без остановки предоставления дисковых ресурсов. Расширение должно выполняться штатными средствами производителя путем добавления накопителей и/или дисковых полок.

3. Архитектура, электропитание и отказоустойчивость:
• Отказоустойчивая двухконтроллерная архитектура Active-Active без единой точки отказа (No Single Point of Failure).
• Не менее 2 отказоустойчивых блоков питания Hot-Swap на каждый комплект, работающих по схеме 1+1 и подключаемых к независимым линиям PDU A / PDU B.
• Аппаратное дублирование и горячая замена ключевых компонентов: контроллеров, блоков питания, модулей охлаждения и накопителей.
• Поддержка RAID 10 / RAID 6 / Distributed RAID либо эквивалентных технологий производителя.
• Защита кэш-памяти при отказе питания и/или контроллера с сохранением неподтвержденных операций записи.

4. Подключение к SAN/Data-сети (Juniper), сети управления, монтажные комплекты и кабели:
• Подключение каждой СХД к кластеру виртуализации выполняется по выделенной SAN/Data-сети через существующие коммутаторы Juniper.
• Каждый контроллер каждой СХД должен иметь не менее 2 (двух) портов SFP28 25GbE для блочного доступа iSCSI и/или NVMe/TCP. Таким образом, на каждой СХД должно быть не менее 4 (четырех) портов SFP28 25GbE для SAN/Data-сети.
• Каждый контроллер каждой СХД должен иметь не менее 1 (одного) отдельного Ethernet-порта управления (Management), физически отделенного от SAN/Data-портов. Итого — не менее 2 (двух) выделенных Management-портов на каждую СХД.
• Для КАЖДОЙ СХД отдельно в комплект поставки должны входить: не менее 4 (четырех) SFP28 25GbE трансиверов для стороны СХД; не менее 4 (четырех) SFP28 25GbE трансиверов, полностью совместимых с существующими коммутаторами Juniper, для стороны SAN/Data-коммутаторов; не менее 4 (четырех) оптических патчкордов Duplex LC-LC OM4 длиной не менее 5 м; оригинальные рельсы/салазки и весь необходимый крепеж.
• Суммарно на ДВЕ закупаемые СХД комплект поставки должен включать не менее 8 (восьми) SFP28 25GbE трансиверов для стороны СХД, не менее 8 (восьми) совместимых SFP28 25GbE трансиверов для стороны Juniper и не менее 8 (восьми) оптических патчкордов Duplex LC-LC OM4.
• Для подключения Management-портов обоих контроллеров каждой СХД поставщик обязан включить необходимые кабели и, если конструкцией оборудования предусмотрены оптические/SFP-интерфейсы управления, соответствующие трансиверы. Тип Management-подключения (RJ-45/SFP/SFP+ либо эквивалент) должен быть явно указан в коммерческом предложении.
• SAN/Data-порты должны подключаться отказоустойчиво: пути от контроллеров СХД распределяются между независимыми SAN-коммутаторами/сетевыми путями таким образом, чтобы отказ одного контроллера, одного SAN-коммутатора или одного линка не приводил к потере доступа к дисковым ресурсам.

5. Совместимость и протоколы доступа:
• Сертификация и нативная поддержка VMware vSphere / ESXi 7.0 / 8.0, включая VAAI и VASA.
• Основной режим доступа — блочный. СХД должна поддерживать iSCSI и/или NVMe-oF (NVMe/TCP) через поставляемые интерфейсы 25GbE с обязательной поддержкой MPIO / Multipathing на стороне платформы виртуализации.
• Наличие файловых протоколов NFS/SMB не является обязательным требованием. Если предлагаемая СХД является Unified Storage и поддержка NFS/SMB входит в базовую лицензию без дополнительной стоимости, данный функционал допускается и рассматривается как преимущество. Отдельная доплата за файловый функционал не требуется.
• Поддержка стандартных открытых протоколов должна обеспечивать возможность дальнейшего использования СХД с альтернативными платформами виртуализации без аппаратной замены СХД.

6. Производительность и функциональность СХД:
• Минимально допустимая рабочая производительность каждой СХД: не менее 200 000 IOPS при случайной смешанной блочной нагрузке 8 KiB, профиль 70% чтение / 30% запись, на конфигурации, предлагаемой к поставке. Целевой класс производительности — 200 000–400 000 IOPS; более высокая производительность допускается.
• Средняя задержка (Latency) при указанной нагрузке — не более 2 мс.
• Производительность должна подтверждаться официальным sizing/performance report производителя, расчетом производителя/дистрибьютора для предлагаемой конфигурации либо результатами испытаний именно предлагаемой конфигурации. Использование в качестве подтверждения только маркетингового максимума другой конфигурации не допускается.
• Встроенные функции Thin Provisioning, Inline Compression/Deduplication, Snapshots и локального клонирования должны быть доступны без приобретения дополнительных обязательных лицензий сверх заявленной стоимости поставки.
• Межплощадочная репликация данных DC ↔ DR выполняется на уровне существующей платформы виртуализации Заказчика. Нативная репликация средствами СХД не является обязательным требованием и не используется как критерий соответствия.
• Отдельные лицензии на репликацию средствами СХД в обязательный состав коммерческого предложения включать не требуется. Если функция репликации входит в базовую лицензию СХД без дополнительной стоимости, поставщик должен это указать. Если функция лицензируется отдельно, она может быть приведена только как необязательная опция отдельной строкой.

7. Лицензирование программного функционала СХД:
• В стоимость поставки должны входить все лицензии, необходимые для эксплуатации заявленной конфигурации и выполнения обязательных требований настоящей спецификации: управление, протоколы доступа, мониторинг, Thin Provisioning, Data Reduction, Snapshots и локальное клонирование.
• Не допускается зависимость заявленной полезной емкости или обязательного функционала от неуказанных дополнительных лицензий/подписок.
• Лицензии на межплощадочную репликацию средствами СХД не требуются, поскольку репликация реализуется на уровне виртуализации.

8. Настройка, ПНР и ввод в эксплуатацию:
• Физический монтаж в 19-дюймовые стойки, подключение к независимым линиям PDU A / PDU B.
• Коммутация с SAN-сетью Juniper с использованием поставляемых SFP28-модулей и патчкордов.
• Обновление firmware до актуальной стабильной версии, настройка пулов, сетевых интерфейсов, LUN/datastore и интеграция с VMware ESXi.
• Настройка MPIO / Multipathing и проверка отказоустойчивости путей.
• Тестирование отказоустойчивости: отказ контроллера, блока питания и SAN-линка без потери доступности данных.
• Приемо-сдаточное подтверждение производительности: не менее 200 000 IOPS на каждую СХД при 8 KiB random, профиль 70% чтение / 30% запись, со средней latency не более 2 мс; методика и инструмент тестирования согласовываются с Заказчиком до начала ПНР. Тестирование выполняется через рабочие 25GbE интерфейсы блочного доступа.
• Передача протокола испытаний, актуальной конфигурационной схемы (As-Built), эксплуатационной документации и первичный инструктаж ИТ-специалистов Заказчика.

9. Гарантия и техническая поддержка:
• Официальная гарантия производителя и техническая поддержка — не менее 3 лет.
• SLA сервисного центра в РК: время реакции на критичный инцидент — не более 4 часов; замена неисправных компонентов — Next Business Day (NBD) либо лучше.
• Доступ к официальным обновлениям firmware и патчам безопасности на весь гарантийный период.

	5
	Срок поставки
	30–60 календарных дней с даты подписания договора, включая доставку, монтаж, настройку, ПНР и ввод в эксплуатацию в ЦОД Заказчика.

	6
	Требование к поставщику (подрядчику) и закупке
	Официальный поставщик / авторизованный партнер производителя предлагаемого оборудования с предоставлением авторизационного письма/подтверждения статуса на данную закупку.
• Наличие сертифицированных инженеров по направлению СХД/системной интеграции, привлекаемых к работам в ЦОД Заказчика.
• Официальная гарантия производителя и техническая поддержка на весь гарантийный срок.
• Авторизованный сервисный центр либо действующее сервисное соглашение (SLA) на территории Республики Казахстан.
• Подтвержденный опыт поставки и внедрения СХД корпоративного класса в РК не менее 2 лет.
• В коммерческом предложении должна быть указана точная конфигурация каждой СХД отдельно: модель, контроллеры, объем кэш-памяти, тип/модель/количество SSD, RAID/защита данных, расчет raw/usable capacity, интерфейсные порты, SFP28, лицензии и срок поддержки.
• Комплектность сетевого подключения должна быть расписана отдельно для СХД DC и отдельно для СХД DR с указанием количества 25GbE портов, SFP28-трансиверов на стороне СХД, SFP28-трансиверов на стороне Juniper, оптических патчкордов и Management-подключений. Количество, указанное для одной СХД, не может трактоваться как суммарное количество на обе СХД.
• Стоимость должна быть приведена отдельно по СХД DC (не менее 28 ТБ usable), отдельно по СХД DR (не менее 19 ТБ usable) и общим итогом по двум комплектам.
• Поставщик обязан подтвердить, что обе предложенные СХД относятся к одной аппаратно-программной платформе производителя; различие конфигураций допускается только в установленной дисковой емкости.
• Поставщик обязан отдельно подтвердить соответствие требованию производительности не менее 200 000 IOPS при 8 KiB random, профиль 70% Read / 30% Write, на каждую СХД при средней latency не более 2 мс.
• Поставщик обязан указать поддерживаемые блочные протоколы (iSCSI и/или NVMe/TCP), подтвердить поддержку MPIO и указать, требуется ли какое-либо дополнительное лицензирование для их использования.
• Поставщик обязан подтвердить возможность расширения каждой СХД как минимум до 80 ТБ usable без замены базовых контроллеров и указать максимально поддерживаемую емкость модели, а также штатный способ расширения (добавление SSD/полок).
• Поставщик обязан представить полный перечень лицензий, входящих в стоимость предложения, и отдельно указать любые функции, требующие дополнительной лицензии или подписки.
• Нативную репликацию СХД и соответствующие лицензии в обязательную стоимость предложения включать не требуется. При наличии данного функционала в базовой лицензии это необходимо указать; платная лицензия на репликацию может быть приведена только как отдельная необязательная опция.
• В стоимость коммерческого предложения включить оборудование, рельсы/крепеж, SFP28-модули, патчкорды, доставку до обоих ЦОД, физический монтаж, настройку, ПНР, интеграцию с VMware и ввод обеих СХД в эксплуатацию.
• Предложения поставщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не рассматриваются.
• К коммерческому предложению приложить точную спецификацию, сроки поставки, условия оплаты и гарантийный срок.
• Предоставление оборотно-сальдовой ведомости за предыдущий год.
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